1. TECS：

控制节点地址：10.43.200.90 对应DELL刀框的第10块刀片

计算节点地址：10.43.200.91 对应DELL刀框的第9块刀片

1. SDN：

zenic控制器地址：10.43.200.92 对应DELL刀框的第8块刀片

3，99交换机：

管理网地址是10.43.200.94，交换板管理网地址：10.43.200.93（网线没查46口）

隧道口：48

专网口：44

公网口：42

用户名密码：zxr10/zxr10

1. DELL背板：

10.43.200.225

用的板子是a1和a2

connect switch-a1

en

calvin

下一条口：50口，vlan44